### 概览

SRT6002 2 通道串行通讯模块是工业自动化系统中实现多设备数据交互的关键组件，适用于需通过串行总线构建通讯网络的场景。

电源参数方面，系统电源为 5VDC（±10%），模块功耗≤160mA，适配工业标准低压供电环境。

串口特性上，具备 2 个通讯通道，支持最大 32 个节点，采用 RS485 接口，兼容可配置 Modbus RTU 主站 / 从站及自由协议，通讯速率覆盖 4800bps~115200bps，满足多样化设备对接需求。占用输入字节数 46、输出字节数 50，适配数据传输规划。

采用电容隔离方式，隔离耐压 500V，提升抗干扰能力。支持通讯状态监控与系统电源监控的诊断和告警功能，保障通讯稳定性，防护等级 IP20，适应严苛工业环境。