### 技术参数指引

| 型号 | SRE5204 |
|---|---|
| 技术规格 |
| 额定供电电压 | 24V DC |
| 总线5VDC耗电流 | 165mA |
| 负载类型 | 电阻式负载、电感式负载、灯类负载 |
| 超采样系数 | n = 循环时间的整数倍，1…1000 |
| 分布式时钟 |  |
| 最大输出电流 | 每通道 0.5 A（短路保护） |
| 开关时间 | TON： |
| 最大频率 | 1MHz |
| 24V耗电流 | / |
| 数字量输出特性 |
| 输出点数 | 4 |
| 输出类型 | 晶体管PNP输出 |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm） |