### 技术参数指引

| 型号 | SRE1032 |
|---|---|
| 技术规格 |
| 输入点数 | 32 |
| 总线5VDC耗电流 | 200mA |
| 电缆长度（非屏蔽） | 100m |
| 输入特性 | 源型、漏型 |
| 允许静态电流 | 1mA |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 通道间 | 有 |
| 显示指示 | 每通道输入绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 30×100×80 mm |