### 技术参数指引

| **模拟量输入** |
|---|
| 型号 | SRC3118 |
| 输入点数 | 8 |
| 输入信号（电压型） | Disable、4mA~20mA、0mA~20mA（量程可调，默认为Disable） |
| 输入信号类型 | 单端信号 |
| 分辨率 | 16 bit |
| 采样速率（全通道） | 8通道模拟量电压输入模块 | ≤1 ksps |
| 精度 | 8通道模拟量电压输入模块 | ±0.2% |
| 输入滤波 | 支持（默认10） |
| 平滑级数 | 1~200 |
| 输入阻抗（电流型） | 100 Ω |
| 隔离耐压 | 500 VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |