本例以在MetaFacture中添加中科时代SX5064工智机与SRC8200 IO模块，删除SX5064工智机，和导出SRC8200远程IO模块为例，介绍了如何在MetaFacture中添加，删除和导出设备，当想操作其他第三方设备时，可以参考本例。

---

### 第1节：添加设备

下载对应的Sinsegye设备描述文件到本地。

在MetaFacture中依次点击菜单栏【工具】&gt;【设备存储库…】

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/lCm7MG9r/671a0e1450472.png)

点击【安装(I)...】

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/lCm7MG9r/671a0e1773ca1.png)

找到存放设备描述文件的目录，右下角的文件检测类型选择【自动检测】,选择SX5工智机设备描述文件"Sinsegye-x86\_64-Linux-SM-CNC.devdesc.xml" 和 SRC8200设备描述文件”EcatTerminal-SRC\_V1.09\_ENUM\_2.xml“,点击【打开】，即安装成功。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/lCm7MG9r/671a0e1c3f415.png)

点击【关闭】，关闭对话框。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/lCm7MG9r/671a0e1ed6bb2.png)

---

### 第2节：卸载设备

依次点击菜单栏【工具】—【设备存储库…】，打开设备存储库

选择想要卸载的设备，点击【卸载】，在弹出来的确认框选择【是】，设备即被删除

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/lCm7MG9r/671a0e2883296.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/lCm7MG9r/671a0e2acaaf9.png)

---

### 第3节：导出设备

依次点击菜单栏【工具】&gt;【设备存储库…】，打开设备存储库

选中想要导出的设备，点击【导出】

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/lCm7MG9r/671a0e2e6719b.png)

输入文件名和文件保存的位置，点击【保存】即完成。导出的是一个压缩包，解压缩后即可得到导出的设备描述文件。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/lCm7MG9r/671a0e3554616.png)