### 串口通信规格

COM1&amp;COM2支持RS485协议，COM3&amp;COM4支持RS232协议。  
串口默认都在实时侧，暂不支持虚拟化。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/EWyUNXYj/67d0fe6320b94.png)

| **COM1、COM2、COM3、COM4 PIN Assignments** |
|---|
| **引脚** | **RS-232** | **RS-485** |
| **Signal Name** | **Signal Name** |
| 1 | DCD | DATA- |
| 2 | RxD | DATA+ |
| 3 | TxD | NC |
| 4 | DTR | NC |
| 5 | GND | GND |
| 6 | DSR | NC |
| 7 | RST | NC |
| 8 | CTS | NC |
| 9 | RI | NC |