### 工智机安装deb组件方法

1.将个人电脑连接至交换机中，并使其IP地址与工智机在同一网段中。

2.将工智机组件iotmqtt\_0.0.2\_amd64.deb下载至个人电脑中，放置在文件夹下。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/4mG7er9u/6800ebeca3672.png)

3.在文件夹位置处输入“cmd”，回车。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/4mG7er9u/6800ebf67d113.png)

4.通过scp命令将iotmqtt\_0.0.2\_amd64.deb文件传输到客户端工智机中。

```shell
scp -P 2224 iotmqtt\_0.0.2\_amd64.deb sinsegye@192.168.110.137:\~
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/4mG7er9u/6800ed3d5603a.png)

密码为1.
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/4mG7er9u/6800ed46425fd.png)


通过ssh 远程连接到工智机命令行
```shell
ssh -p 2224 sinsegye@192.168.110.137 
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/4mG7er9u/6800ed676da1c.png)


通过dpkg命令，安装iotmqtt\_0.0.2\_amd64.deb文件
```shell
sudo dpkg -i iotmqtt\_0.0.2\_amd64.deb
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/4mG7er9u/6800eda099b82.png)

使用nano命令打开SinsegyeRTE.cfg文件
```shell
sudo nano /usr/local/etc/SinsegyeRTE/SinsegyeRTE.cfg
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/4mG7er9u/6800edb66a669.png)

在 \[ComponentManager]下，添加Component.0=AcpPlcAccess（红色部分视具体情况而增加)。Ctrl+X退出—输入Y—回车确定。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/4mG7er9u/6800edc1b27b2.png)

重启工智机
```shell
sudo reboot 
```