### 现场布线要求

#### 布线要求推荐

线缆要求

| **分类** | **典型线缆** | **线缆要求** |
|---|---|---|
| 高速信号线缆 | 以太网 | 带屏蔽五类以上 |
| 低速信号线缆 | 串口信号及低速IO | 标准线缆 |
| 电源线缆 | 直流电源线DC24v | 依据功率选择，可参考如图 |
| 显示线缆 | HDMI显示线缆 | 带屏蔽线缆 |

其他注意事项：

- 导线截面积与载流的关系，请依据设备功率正确选择电源线缆。
- 当电缆平行走线长度增加时，间距要适当增加。
- 靠近动力线缆或现场电磁环境较为恶劣，可采用磁环等方式减少干扰。
- 为减少交叉干扰，当电缆平行走线长度增加时，间距要适当增加。
- 除了保持间距外，也可以在不同类电缆之间加装屏蔽板实现屏蔽。

---

### 电源接线说明

电源端子模块需要一个外部电压源，提供24V DC(-15% ~+20%)电源。电源线缆通过弹簧式端子模块连接到电源端子模块。建议使用的线缆横截面不低于0.5mm2。