### COE通用参数说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/3sJjSSvy/68832697d7362.png)

| **参数** | **数据类型** | **说明** |
|---|---|---|
| 2001:01 | EtherCATBusErrOutputEN | 参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置：   0：输出保持50ms后清除；   1：输出保持；   2：输出保持10ms之后清除；   3：输出保持20ms后清除；   4：输出保持100ms后清除；   5：输出保持500ms后清除；   6：输出立即清除； |
| 2004:01 | Err 24v\_nf | Bit0：   1：通道24V供电异常；   0：正常。 |
| 2005:01 | Channel Type | 每BIT对应一个通道：例如Bit0：对应 CH0；Bit1：对应 CH1；........设置通道量程配置：0：±10V 1：0-20mA/0-10V |