### 指示灯说明

| PWR 电源指示灯（绿灯） | 含义 |
|---|---|
| 亮 | 系统电源供电正常 |
| 灭 | 系统电源供电异常 |
| SYS 系统状态灯（绿灯） | 含义 |
| 灭 | 系统正常 |
| 亮 | 模块地址分配失败 |
| 快闪（5Hz） | 模块参数配置失败 |
| 闪烁（1Hz） | 模块数据交互失败 |
| 慢闪（0.33Hz） | 未识别到模块 |
| SF 系统故障指示灯（红灯） | 含义 |
| 亮 | 系统故障，拓扑结构错误 |
| 快闪 | MAC 地址非法 |
| 灭 | 运行正常 |
| BF 总线故障指示灯（红灯） | 含义 |
| 亮 | RJ45 未连接 |
| 闪烁 | 设备离线 |
| 灭 | 运行正常 |
| BUS 背板总线指示灯（黄灯） | 含义 |
| 上电后快闪 | 扫描IO 模块（闪烁次数=模块数量） |
| 运行过程慢闪 | 运行正常(闪烁频率与模块数量相关) |