### 驱动器安装注意事项

| **安装要求** | 保证安装方向与墙壁垂直（驱动器安装面与底面成90°，竖直向上）。使用自然对流或者风扇对伺服驱动器进行冷却。通过伺服驱动器安装孔将其牢固地固定在安装面上，安装使用的螺丝和扭矩参考上图说明。安装时，驱动器正面面向操作人员，方便操作及维护。 |
|---|---|
| **散热要求** | 为保证驱动器的散热效果，请参考下图，设计电控柜的散热方案。请在伺服驱动器顶部安装散热风扇，保证伺服驱动器环温均匀，不出现局部过热现象。 |
| **空间要求** | 保留间距安装时，驱动器横向两侧建议各留10mm以上间距，纵向两侧各留50mm以上间距。紧凑安装时，驱动器横向两侧建议各留1mm以上间距，纵向两侧各留50mm以上间距。此时请将额定负载率降额到75%使用。 |

---

### 伺服驱动器安装示意图（保留间距安装时）

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/IDPlSn3O/6864cd9e3759c.png)