### 概览

SRE4208 拥有 8 通道电压 / 电流输出，±10V 或 0~20mA，16 位精度，能满足多设备同时进行模拟量控制的需求。在大型工业自动化生产线中，往往需要对多个执行器进行协同控制，如多条输送带上的电机转速同步调节、多个加热区的温度协同控制等，8 通道的设计可实现这些多设备的同步控制，减少模块的使用数量，提高系统的集成度。16 位的高精度确保了每个通道输出信号的准确性，无论是电压信号还是电流信号，都能被执行器精准接收并响应。该模块的稳定性能使其在长时间运行中保持输出信号的一致性，保障生产过程的稳定进行。