### 尺寸及接线说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/62oZw51V/image7.jpeg)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/62oZw51V/image9.jpeg)

SRT5032 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/62oZw51V/image10.jpeg)

SRT5032 模块接线图

SRT5032 模块接线表

| 接线端子编号 | 标识 | 说明 |
|---|---|---|
| IN A1+ | 1 | CH1 编码器 A 相的正极 |
| IN A1- | 2 | CH1 编码器 A 相的负极 |
| IN B1+ | 3 | CH1 编码器 B 相的正极 |
| IN B1- | 4 | CH1 编码器 B 相的负极 |
| IN Z1+ | 1 | CH1 编码器 Z 相的正极 |
| IN Z1- | 2 | CH1 编码器 Z 相的负极 |
| INPUT 1 | 3 | CH1 的输入 |
| INPUT 2 | 4 | CH2 的输入 |
| COM1 | 5 | 输入用公共端 |
| COM1 | 6 | 输入用公共端 |
| IN A2+ | 1 | CH2 编码器 A 相的正极 |
| IN A2- | 2 | CH2 编码器 A 相的负极 |
| IN B2+ | 3 | CH2 编码器 B 相的正极 |
| IN B2- | 4 | CH2 编码器 B 相的负极 |
| IN Z2+ | 1 | CH2 编码器 Z 相的正极 |
| IN Z2- | 2 | CH2 编码器 Z 相的负极 |
| OUTPUT 1 | 3 | CH1 的输出 |
| OUTPUT 2 | 4 | CH2 的输出 |
| COM2 | 5 | 输出用公共端 |
| COM2 | 6 | 输出用公共端 |

注意：输入公共端的两个 COM1 内部短接，即 CH1 和 CH2 的输入信号类型需同为PNP 或 NPN；继电器输出公共端的两个 COM2 内部短接，即 CH1 和 CH2 的输出信号类型相同。