### 登录工智机实时系统

1. 登录工智机实时系统，参考文档：[ 如何登录及查看系统](https://help.sinsegye.com.cn/docs/tR4sG7p)

### 1.1 设置网卡中断

以下操作方法以SP7022（原SP7020H）机型为例


* 查看网卡名称

```bash
ip a
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/clh1zAuI/68abb78d470cf.png)


* 如果想给enp8s0设置中断到CPU1上，使用指令查看中断号

```bash
watch -n1 cat /proc/interrupts
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/clh1zAuI/68abb79a5c4fd.png)


图片绿色框中为enp4s0对应的网卡中断号

* 切换为管理员权限

```bash
sudo su
```

* 设置网卡中断到CPU1

```bash
echo 2 > /proc/irq/163/smp_affinity
echo 2 > /proc/irq/164/smp_affinity
echo 2 > /proc/irq/165/smp_affinity
echo 2 > /proc/irq/166/smp_affinity
echo 2 > /proc/irq/167/smp_affinity
echo 2 > /proc/irq/168/smp_affinity
```

如果想把中断设置到CPU0：echo 1 > /proc/irq/中断号/smp\_affinity

如果想把中断设置到CPU2：echo 4 > /proc/irq/中断号/smp\_affinity

如果想把中断设置到CPU3：echo 8 > /proc/irq/中断号/smp\_affinity

* 查看中断是否设置成功

```bash
watch -n1 cat /proc/interrupts
```

查看到cpu1下的中断号一直变化，则证明设置成功

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/clh1zAuI/68abc621c797d.png)





* 切换为sinsegye用户

```bash
su sinsegye
```