本例以在 MetaFacture 中连接中科时代工智机 SX5064 为例，介绍如何在 MetaFacture 中连接PLC。当需要连接其他型号工智机或者第三方PLC 时，可以参考本事例

准备工作：

1\. 添加PLC 设备描述文件，参考添加设备

2\. 新建一个标准工程，在【设备】下拉列表选择刚刚安装的工智机，点击【确定】

---

### 第一节：PC端直连PLC

1\. 连接设备

(1) 设置电脑以太网 IP 地址和工智机 eth0 IP(Lan 1 口默认IP： 192.168.1.200)在同一网段；

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/8fbgb7ca/6848f496f3d95.jpg)

(2) 通过网线将工智机的Lan1口与安装了 MetaFacture 的电脑直连；

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/8fbgb7ca/6848f4b7e2899.png)

2\. 建立通讯

在MetaFacture 中，设备窗口双击【Device】，在打开的 Device 通讯设置页面，

方法 1： 输入PLC 的 IP 地址（192.168.1.200），回车搜索设备。

方法 2：点击【扫描网络】，进入选择设备对话框界面，并自动扫描与网关同网段的设备。扫描完成后，在对话框中选择对应设备。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/8fbgb7ca/6848f537b073a.png)

3\. 设备管理（可选）

PLC 连接成功后，为便于以后扫描设备，可以重命名该设备，点击【设备】&gt;【重命名活跃设备】，输入自定义设备名称，点击【确定】。

 ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/8fbgb7ca/6848f58c5128e.png)

---

### 第二节：局域网连接工智机

1\. 连接设备

(1) 选择除Lan1 端口外的其他以太网口连接至交换机，工智机通过自动获取IP方式获取IP地址；

(2) PC端与工智机在同一局域网内；

| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/8fbgb7ca/6848f5c3cfc21.png) | ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/8fbgb7ca/6848f5cbc8dd4.png) |
|---|---|

2\. 建立通讯

在MetaFacture 中，设备窗口双击【Device】，在打开的 Device 通讯设置页面，

方法 1： 输入PLC 的 IP 地址（例如：192.168.110.59），回车搜索设备。

方法 2：点击【扫描网络】，进入选择设备对话框界面，并自动扫描与网关同网段的设备。扫描完成后，在对话框中选择对应设备。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/8fbgb7ca/6848f5f7f1c0d.png)