### 技术参数指引

| **产品型号** | **SRT5134** |
|---|---|
| 产品名称 | 4通道脉冲输出模块 |
| 电源规格 |
| 系统电源 | 5VDC（±10%） |
| 电流消耗 | ≤200mA |
| 输出特性 |
| 输出通道 | 4 |
| 输出电压 | 差分（5VDC） |
| 最大输出频率 | 1MHZ |
| 最大脉冲数 | -231~+231-1 |
| 脉冲输出模式 | 单脉冲（脉冲+方向）、双脉冲（CW/CCW） |
| 控制方式 | 定位、点动 |
| 急停控制 | 支持 |
| 隔离耐压 | 500V |
| 隔离方式 | 电容隔离 |
| 占用字节数 |
| 占用输入字节数 | 18 |
| 占用输出字节数 | 40 |
| 故障诊断 |
| 系统电源指示 | 支持 |
| 通讯故障诊断 | 支持 |
| 物理特性 |
| 尺寸规格 | 100mm\*68mm\*12mm |
| 工作温度 | -25~+70℃ |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |