通过网关建立到控制器的连接。 该网关可以是您的开发计算机或连接到控制器的另一台网络计算机。***通信设置***对话框可用于配置连接路径。 当您尝试登录时，此对话框会自动打开，但尚未配置通讯设置。

如果通过用户管理对与控制器的通信进行加密和保护，则需要相应的证书和凭据来建立与控制器的连接。 在这种情况下，请参阅“加密通信和更改安全设置”帮助页面上的相关说明。

要求：该工程可以编译而没有任何错误。在设备树中插入可编程逻辑控制器（PLC）。

1.在设备树中，选择PLC并且单击***工程 ➔ 编辑对象***。  
⇒PLC在编辑器中打开。

2.选择***通讯设置***选项卡。

3.在菜单栏中单击***扫描网络***。⇒***选择设备***对话框打开。 网络中所有可用的设备都显示在左侧。

4.选择所需的设备并且单击***确定***。

注意：可以在设备编辑器的MetaFacture选项中将通信设置视图重置为原始视图。