### 技术规格

| **模拟量输出** |
|---|
| 产品型号 | SRR4014 |
| 总线输入电源额定电压 | 5VDC（4.5V~5.5V） |
| 总线输入电源额定电流 | ≤30mA |
| 现场侧输入电压范围 | 24VDC（20.4V~28.8V） |
| 输出点数 | 4 |
| 输出类型 | 电压型 |
| 输出信号 | Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V（量程可调，默认为-10V~+10V） |
| 通道反应时间 | 200µs / ch200µs / 4ch |
| 分辨率 | 16bits |
| 精度 | 25℃时±0.1%，全温度范围±0.3% |
| 负载阻抗（电压型） | ≥2kΩ（1kΩ精度：25℃时±3‰，全温±5‰） |
| 负载阻抗（电流型） | - |
| 系统不能被影响 | ±15V电源损坏短路时，系统+5V电源不能被影响 |
| 输出保护 | 过载保护、开路保护、短路保护（均为自动恢复机制） |
| 电位隔离 | 在通道之间不隔离，在通道和背板总线之间隔离，在通道和电源电压间隔离 |
| 隔离耐压 | 500VDC |
| 额定电流消耗 | 30mA |
| 功耗 | 0.15W |
| 非OP状态下清空保持可选功能 | 支持 |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |