### 技术参数指引

| **SP5010** |
|---|
| 操作系统 | MetaOS(默认桌面系统Windows，可选配CentOS/Ubuntu/欧拉/麒麟等) |
| 处理器 | 海光3350 |
| 内存 | 16GB，最大可支持 128GB |
| 系统硬盘 | 256G SSD +512G SSD（标准配置） |
| 运控能力 | 128 轴 |
| 带轴性能 | 16 轴/500µs   32 轴/1ms |
| LAN 以太网 | 2 路板载+1 路扩展 |
| COM 串口 | 2\*COM(RS485)+2\*COM(RS232) |
| USB接口 | 4\*USB 3.0+5\*USB 2.0 |
| 显示接口 | 1\*HDMI+1\*DP |
| 音频接口 | 1\*Mic In+ 1\*Line In + 1\*Line Out |
| 扩展槽 | 不支持 |
| 指示灯 | 前面板：电源指示灯 |
| 开关 | 按钮开关 |
| 供电 | AC 220V |
| 电源功率 | 标配 350W |
| 安装方式 | 机架式 |
| 外观尺寸 | 482(宽)\*400(深)\*44.5(高) mm |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 工作温度 | 0~40℃ |