### 概览

STS1524-0315|15.6寸LCD 开架式触控显示器

采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性纯玻璃触摸屏，带来优质的图像质量，通过抗静电测试GLI 15 kV 空气放电/ 8 kV 接触放电，并通过 UL-60950落球测试，防撞等级IK07 触控屏密封，可防尘防污渍以及液体。

---

### 技术参数指引

| **型号** | **STS1524-0315** |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 有效显示区域 | 13.55" x 7.62" / 344.16 mm x 193.59 mm |
| 对角线 | 15.6" |
| 长宽比 | 16:9 |
| 尺寸 | 15.54" x 9.53" x 1.71" / 394.7mm x 242.0mm x 43.4mm |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
| 其他支持的分辨率 | 640 x 480 60Hz; 720 x 400 70Hz; 800 x 500 60Hz; 800 x 600 56, 60Hz; 1024 x 768 60Hz; 1280 x 800 60Hz; 1280 x 1024 60Hz;1440 x 900 60Hz, 60Hz RB; 1680 x 1050 60Hz, 60Hz RB; 1920 x 1080 50 60Hz |
| 色彩 | 1,670万 |
| 亮度(标准) | TouchPro PCAP: 315 nits |
| 响应时间(标准) | 25ms |
| 视角 | 水平：89°/178°；垂直：89°/178° |
| 对比度 | 800:1 |
| 屏幕显示 | 可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。控制：菜单，上，下，选择，电源设置：亮度，对比度，时钟，相位，水平位置，垂直位置，自动调节，长宽比，清晰度，色温，OSD超时，OSD语言，OSD水平位置，OSD垂直位置，调用默认值，视频优先，信息，睡眠模式下触控，穿透触摸语言：英语，法语，意大利语，德语，西班牙语，简体中文，繁体中文，日语锁定：OSD，电源 |
| 视频 | HDMI V1.3 A型插座，用于HDMI输入模拟VGA在母DB-15连接器上DisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入输入视频水平同步频率范围： 30–82KHz； 输入视频垂直同步(帧速)频率范围： 50-75Hz |
| 电源 | 外置DC - 可选电源适配器(需额外选购)电源输入接口：同轴电源插孔(2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格：12VDC +/- 5%适配器输出电源连接器: DC筒塞（2.1mm（+/- 0.1mm）销内径, 5.5mm（+/- 0.05mm）筒外径, 9.5mm（+/- 0.3mm）筒长） |
| 功耗 | 开启(显示器 +电源适配器)：13.23W 睡眠(显示器 +电源适配器)：0.48W 关闭(显示器 +电源适配器)：0.22W |
| 温度 | 工作：0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)；储存： -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) |
| 湿度 | 工作：20% - 80%；储存：10% - 95% |
| 重量 | 不含包装：6.7 lbs (3.02kg)；含包装：10.2 lbs (4.62kg) |
| 运输尺寸 | 18.5" x 13.03" x 6.89" / 470mm x 331mm x 175mm |
| 安装选项 | 75mm VESA安装；4面均有两孔安装接口；壁挂式安装；使用内含支架嵌入式安装 |
| MTBF | 经验证为50,000小时 |
| 机构认证 | UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; EAC; RoHS, China RoHS, WEEE |
| 合规 | 通过抗静电测试GLI 15 kV 空气放电/ 8 kV 接触放电；通过UL62368落球测试；IK07防撞等级 |