### 网口线缆要求

#### 线缆要求

通信对通信线缆有严格要求，需配套使用超五类及以上等级屏蔽网线，要求如下。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/UAADVvD3/67d1392b813bc.png)

| **引脚** | **信号（以太网1000Mbps）** | **信号方向** | **信号描述** |
|---|---|---|---|
| 1 | TD+ | 输出 | 数据传输+ |
| 2 | TD- | 输出 | 数据传输- |
| 3 | RD+ | 输入 | 数据接收+ |
| 4 | -(DC+)﹡ | -（双向） | 不使用（数据C+） |
| 5 | -(DC-) | -（双向） | 不使用（数据C-） |
| 6 | RD- | 输入 | 数据接收- |
| 7 | -(DD+) | -（双向） | 不使用（数据D+） |
| 8 | -(DD-) | -（双向） | 不使用（数据D-） |

在以太网波特率为1000Mbps和100Mbps时，4、5、7、8脚的定义不相同。

#### 长度要求

FastEthernet技术证实，在使用EtherCAT总线时，设备之间电缆的长度不能超过100米，超过该长度会使信号衰减，影响正常通讯。

#### 技术要求

100%导通测试，无短路、断路、错位和接触不良现象。 EtherCAT总线采用带屏蔽层线缆进行网络数据传输，推荐使用以下规格的网线：

| **项目** | **规格** |
|---|---|
| 电缆类型 | 弹性交叉电缆，S-FTP，超五类 |
| 满足标准 | EIA/TIA568A，EN50173，ISO/IEC11801 EIA/TI Abulletin TSB，EIA/TIA SB40-A&amp;TSB36 |
| 导线截面 | 26AWG |
| 导线类型 | 双绞线 |
| 线对 | 4 |