### 指示灯说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b52fd1474.png)

| **状态** | **说明** |
|---|---|
| 绿灯 | 开机慢闪5次（1s一次）-&gt; 常亮（2s）-&gt; 快闪7次（500ms一次）-&gt; 闪烁一次 -&gt;灭 | 诊断仪与网关连接成功（V3207-zg)（传感器初次联接此网关） |
| 开机慢闪5次（1s一次）-&gt; 常亮（2s）-&gt; 闪烁一次 -&gt;灭 | 诊断仪与网关连接成功（V3207-zg)（传感器之前联接过此网关） |
| 绿灯 | 开机慢闪5次（1s一次）-&gt; 常亮（2s）-&gt; 快闪7次（500ms一次）-&gt;灭 | 诊断仪与网关连接失败（ZigBee) |
| 绿灯 | 开机慢闪5次（1s一次）-&gt; 常亮（20s，传感器注网过程）-&gt; 闪烁一次 -&gt;灭 | 诊断仪与云平台连接成功（蓝牙） |
| 绿灯 | 开机慢闪5次（1s一次）-&gt; 常亮（20s，传感器注网过程）-&gt;灭 | 诊断仪与云平台连接失败（蓝牙） |
| 蓝灯 | 开机慢闪5次（1s一次）-&gt; 7s后闪烁一次 -&gt; 7s后闪烁一次 -&gt; 灭 | 诊断仪与云平台连接成功（4G Cat1） |
| 蓝灯 | 开机慢闪5次（1s一次）-&gt; 灭 | 诊断仪与云平台连接失败（4G Cat1） |

---

### 安装位置

智能无线诊断仪一般布置在机泵设备的主轴承或主轴承座上，机器护罩、盖板等零件不适宜做测点。

各型号机泵相应的安装位置如图所示。

#### 悬臂式离心泵

数量:1～2，必须安装位置为垂直方向（图中所示 V 向） ，靠近驱动端轴承位置处，如存在轴承箱，则安装至轴承箱两端。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b60e0c3a9.png)

#### 两端支撑泵

数量：2，安装位置为垂直方向（图中所示 V 向），两端轴承位置各一个。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b62b6ce3f.png)

#### 立式管道泵

数量：1

有轴承体结构的泵型安装到轴，承体位置（图1 所示 Y 向）。

无轴承体结构泵型安装到与电 机联接法兰位置（图 2 所示 X 向）。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b65191243.png)

#### 低压电机

数量：2，安装位置为垂直方向（图中所示 V 向）两端轴承位置各一个

注:双终端采用“主+副”工作模式。

选配 1 个时安装在驱动端

安装方式：螺柱安装

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b67d66c5c.png)

#### 高压电机

数量：2，安装位置为水平方向（图中所示 H 向）两端轴承位置各一个。

注:双终端采用“主+副”工作模式。

高压电机建议采用“主+副”工作模式安装。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b6a88f581.png)

#### 高压电机

数量：2 ，安装位置为垂直方向（图中所示 V 向）两端轴承位置各一个。

注:双终端采用“主+副”工作模式。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b6cfe4222.png)

#### 高压离心风机

数量:1，安装位置为垂直方向（图中所示 V 向） 靠近驱动端轴承位置处。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b6e901d78.png)

#### 引风机

数量：2，安装位置为垂直方向（图中所示 V 向）轴承座两端轴承位置各一个。

注:双终端采用“主+副”工作模式。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b70aef236.png)

#### 离心风机

数量：2，安装位置为垂直方向（图中所示 V 向）轴承座两端轴承位置各一个。

注:双终端采用“主+副”工作模式。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b728826c3.png)

---

### 安装方式

#### 磁吸式安装

安装接口要求：磁吸平面ø23mm

安装配件：ø20X8mm 磁座\*1

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b7cc62ddb.png)

#### 胶粘式安装

安装接口要求：胶粘平面ø23mm

安装配件：专用金属胶 \*1

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b7f2ac35c.png)

注意：

- 为保证最佳的安装稳定性和温度监测准确性，推荐釆用螺柱式安装。
- 强磁铁在长时间高温下会发生退磁现象，当设备安装表面温度高于55°C 时, 建议采用螺柱式或胶粘式安装。

---

### 安装步骤

#### 螺栓式安装

将产品顺时针拧入螺柱，保证传感器Z轴方向与设备轴向垂直，X轴方向与设备轴线平行

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b84b5edce.png)

#### 磁吸式安装

1.将磁座顺时针拧紧到产品，需将磁座端面与传感器端面拧紧至贴合锁紧

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b86891275.png)

2.将产品吸附到设备安装点，保证传感器Z轴方向与设备轴向垂直，X轴方向与设备轴线平行

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b8758b9b6.png)

#### 胶粘式安装

1.将磁座顺时针紧固到产品

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b89831054.png)

2.将专用金属胶枪组装好，按压助推器金属胶会自动混胶并由混胶头排出

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b8a5507b4.png)

3.将胶均匀涂抹到磁座底面

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b8b0ebc4b.png)

4.将传感器粘接在设备安装点位置，保证传感器Z轴方向与设备轴向垂直，X轴方向与设备轴线平行

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b8bd59bd1.png)

---

### 安装方向

智能无线诊断仪高度方向（如图 Z 轴方向）需与机泵设备轴线垂直，Y轴方向与轴线平行。

X：水平 Y：轴向 Z：垂直（主轴）

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CRBX4N3M/6825b8e251f3d.png)