### 参数说明

信号超采样周期是：Sample Cycle Time = Sync Unit Cycle Time/Oversampling Factor，且采样周期最小为10µs，进行采样。例：总线周期时间为1000µs，采样次数为100次，那么采样周期为10µs。每过10µs采样一个值，需执行100次，这些数据在下一个总线周期中累积并传输。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/huGUhxfM/6883238db3bfa.png)

| **参数** | **说明** |
|---|---|
| Operation Mode： | 使用通道数选择：   2 Channels：选择使用两个通道   1 Channel：选择使用一个通道（第一通道） |
| Sync Unit Cycle Time (µs)： | 周期时间，由EtherCAT设定周期时间决定 |
| Oversampling Factor: | 超采样参数：每个周期采样次数，最大可以采集100次  1：1  2：2  3：4  4：5  5：8  6：10  7：16  8：20  9：25  10：32  11：40  12：50  13：64  14：80  15：100 |
| Sample Cycle Time (µs): | 采样周期，由EtherCAT设定周期时间与采样数关系决定 |