### 指示灯说明

| **名称** | **标识** | **颜色** | **状态** | **状态描述** |
|---|---|---|---|---|
| 数据线通道指示灯 | D+/D- | 绿色 | 常亮 | 编码器位置变化 |
| 熄灭 | 编码器位置不变 |
| 时钟线通道指示灯 | C+/C- | 绿色 | 常亮 | 编码器位置变化 |
| 熄灭 | 编码器位置不变 |
| 输入通道指示灯 | I0~I2 | 绿色 | 常亮 | 通道有信号输入 |
| 熄灭 | 通道无输入或信号输入异常 |
| 输出通道指示灯 | O0~O3 | 绿色 | 常亮 | 通道有信号输出 |
| 熄灭 | 通道无输出或信号输出异常 |