### 技术参数指引

通用参数

| **接口参数** |
|---|
| **产品型号** | **SRR5041** |
| 总线协议 | S-Link |
| 过程数据量：下行 | 1Byte |
| 过程数据量：上行 | 13Bytes |
| 通道类型 | 编码器输入通道：1组SSI绝对值编码器通道 |
| 探针输入通道：2通道（1路编码器配2路探针功能），PNP/NPN |
| 普通数字量输入通道：1通道（1路编码器配1路普通数字量输入），PNP/NPN |
| 普通数字量输出通道：4通道（1路编码器配4路普通数字量输出），NPN |
| 刷新速率 | 1ms |
| **技术参数** |
| 系统输入电源 | 5VDC（4.5V~5.5V） |
| 额定电流消耗 | 85mA |
| 功耗 | 0.425W |
| 现场侧供电额定值（范围） | 24VDC（20.4V~28.8V） |
| 输入通道电压额定值（范围） | 24VDC（20.4V~28.8V） |
| 编码器输入 | 1通道 |
| 编码器信号类型 | 差分信号，5V |
| 数据帧长度 | 10~40位 |
| 位置值格式 | 支持格雷码或二进制 |
| 位置值LSB/MSB | 可设置 |
| SSI编码器时钟频率 | ≤2.0MHz |
| 读取间隔时间 | 可设置 |
| 探针功能（高速硬件锁存） | 支持 |
| 外形尺寸 | 100×16.11×80mm |
| 重量 | 70g |
| 接线方式 | 免螺丝快速插头 |
| 安装方式 | 35mm标准导轨安装 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |

数字量参数

| **数字量输入** |
|---|
| 额定电压 | 24VDC（20.4V~28.8V） |
| 信号点数 | 3 |
| 信号类型 | NPN/PNP |
| OFF电压/OFF电流 | -3V~+5V/0.9mA以下 |
| ON电压/ON电流 | 11V~30V/2.1mA以上 |
| 输入电流 | 4mA |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |
| **数字量输出** |
| 额定电压 | 24VDC（20.4V~28.8V） |
| 信号点数 | 4 |
| 信号类型 | NPN |
| 负载类型 | 阻性负载、感性负载 |
| 单通道额定电流 | Max：500mA |
| 端口防护 | 过流保护 |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |