### 供电

SC系列模块和信号分配板的Us与Up采用分离设计，需要分别为Us何Up提供24V电源供电。

**电源A、B分别为Us、Up供电**

**![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/TINRvlA5/67dcd0476b82f.png)**

---

### **接线规格**

直插式弹簧连接  
导线截面积：0.2~1.5mm²  
AWG规格：24~16AWG  
带套管导线截面积：0.2~0.75mm²  
剥线长度：8mm

注意：

模块PE端口设计为双端口，在一般使用时，选择任一一个端口与大地连接。  
当电源供电使用带有屏蔽层的导线时，请将屏蔽层接入另外一个PE端口。