### 技术参数指引

| **模拟量输出** |
|---|
| SRC | SRC4038 |
| 输出点数 | 8 |
| 输出信号（电流型） | Disable、4mA~20mA、0mA~20mA（量程可调，默认为Disable） |
| 分辨率 | 12 bit |
| 精度 | 8通道模拟量电流输出模块 | ±0.2% |
| 负载阻抗（电流型） | ≤500 Ω |
| 隔离耐压 | 500 VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |