### 技术规格

| **数字量输出** |
|---|
| 产品型号 | SRR2216 |
| 总线输入电源额定电压 | 5VDC（4.5V~5.5V） |
| 总线输入电源额定电流 | ≤55mA |
| 现场侧输入电压范围 | 24VDC（20.4V~28.8V） |
| 输出信号点数 | 16 |
| 输出信号类型 | PNP |
| 输出压降 | ＜1V |
| 输出负载类型 | 阻性负载、感性负载、灯负载 |
| 单通道额定电流 | Max：0.5A |
| 漏电流 |  |
| 反应时间 |  |
| 输出通道保护 | 短路保护（自动恢复机制） |
| 模块保护 | 反接保护（自动恢复机制）、现场侧浪涌保护 |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500VAC |
| 额定电流消耗 | 55mA |
| 功耗 | 0.275W |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |

| **通用技术参数** |
|---|
| 规格尺寸 | 100◊16.11◊80mm |
| 重量 | 70g |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 污染等级 | 2级 |
| 防护等级 | IP20 |