### 概览

SRR4034 模拟量输出模块是工业自动化系统中精准输出电流信号的关键组件，适用于需对外部设备进行精密电流控制的工业场景。​

电源参数方面，总线输入电源额定电压 5VDC（4.5V~5.5V），额定电流≤30mA，额定电流消耗 30mA，功耗 0.15W；现场侧输入电压 24VDC（20.4V~28.8V），能效表现优异。​

模块具备 4 路电流型输出通道，支持 Disable、4mA~20mA、0mA~20mA（默认）等多种量程（可调），单通道与 4 通道反应时间均为 200us，16bits 分辨率确保输出精准，25℃时精度达 ±0.1%，全温度范围 ±0.3%。​

负载阻抗（电流型）≤500Ω，具备过载、开路、短路保护（自动恢复）。通道间不隔离，与背板总线及电源电压隔离，隔离耐压 500VDC，短路时不影响系统 + 5V 电源。支持非 OP 状态下清空保持功能，配备绿色 LED 通道指示灯，保障稳定运行与调试便捷。