### 接线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/2i38uULx/68ec8ded4d50f.png)

---

### 接线端子定义

| **Encoder** |
|---|
| **端子标识** | **端子定义** | **说明** | **端子标识** | **端子定义** | **说明** |
| A0 | A | ENC\_A | B0 | EV | 24V编码器电源 |
| A1 | B | ENC\_B | B1 | EG | 0V编码器电源 |
| A2 | Z | ENC\_Z | B2 | COM1 | ENC编码器公共端 |
| A3 | X00 | ENC\_Input0（探针功能） | B3 | Y00 | ENC\_Output0（比较输出） |
| A4 | X01 | ENC\_Input1（探针功能） | B4 | Y01 | ENC\_Output1（比较输出） |
| A5 | X02 | ENC\_Input2普通DI | B5 | Y02 | ENC\_Output2普通DO |
| A6 | X03 | ENC\_Input3普通DI | B6 | Y03 | ENC\_Output3普通DO |
| A7 | COM0 | 输入公共端COM0 | B7 | NC | 空端子 |
| A8 | 24V | 现场侧电源24V | B8 | 0V | 现场侧电源0V |

---