### 指示灯说明

| **指示灯** | **说明** |
|---|---|
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯：   亮：模块供电正常；   灭：模块无供电； |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯：   亮：通讯正常   灭：通讯异常 |
| S1（红色） | 通道断线检测灯：   闪烁：CH0采样值处于超量程或者断线状态。   熄灭：CH0采样值检测值处于正常范围内。 |
| ...... | ...... |
| S4（红色） | 通道断线检测灯：   闪烁：CH3采样值处于超量程或者断线状态。   熄灭：CH3采样值检测值处于正常范围内。 |