### 技术参数指引

| 模块产品 |
|---|
| 产品型号 | SRT2008 |
| 产品名称 | 8 通道固态继电器输出模块 |
| 电源规格 |
| 系统电源 | 5VDC（±10%） |
| 电流消耗 | ≤40mA |
| 输出特性 |
| 输出通道数 | 8 |
| 输出额定电压 | 24VDC（±20%） |
| 额定负载电流 | 单通道 40VDC 或 40VAC 峰值（2A） |
| 隔离耐压 | 500V |
| 隔离方式 | 电容隔离 |
| 故障诊断 |
| 系统电源指示 | 支持 |
| 通讯故障诊断 | 支持 |
| 物理特性 |
| 尺寸规格 | 100mm\*68mm\*12mm（长\*高\*宽） |
| 工作温度 | -25~+70℃ |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |