### 接线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/dTX9QZ0j/68eca8cb97c6b.png)

---

### 接线端子定义

| **Encoder** |
|---|
| **端子标识** | **端子定义** | **说明** | **端子标识** | **端子定义** | **说明** |
| A0 | A+ | 编码器A+ | B0 | A- | 编码器A- |
| A1 | B+ | 编码器B+ | B1 | B- | 编码器B- |
| A2 | Z+ | 编码器Z+ | B2 | Z- | 编码器Z- |
| A3 | EV | 5V编码器电源 | B3 | EG | 0V编码器电源 |
| A4 | X00 | DI通道0（探针功能） | B4 | Y00 | DO通道0（比较输出） |
| A5 | X01 | DI通道1（探针功能） | B5 | Y01 | DO通道1（比较输出） |
| A6 | X02 | DI通道2 | B6 | Y02 | DO通道2 |
| A7 | COM | 输入公共端COM | B7 | Y03 | DO通道3 |
| A8 | 24V | 现场侧电源24V | B8 | 0V | 现场侧电源0V |



---