### 安装方法

壁挂式安装工智机适用于空间受限或需要固定安装的场景，如控制柜内部、生产设备旁或墙面上。以下是标准的壁挂式安装步骤：

**设备与安装环境检查**

- 在安装前，请确认：工智机的安装位置具备良好的通风散热条件，避免高温、高湿、粉尘等环境影响设备稳定性。  
    确保墙面或安装板坚固耐用，能承受工智机的重量及长期使用带来的震动。  
    预留足够的空间，方便工智机的连接与维护，建议至少预留5-10cm的散热空间。

**安装支架固定**

- 选配合适的壁挂支架：通常工智机支持标准VESA孔位或专用壁挂支架，可根据具体产品型号选择适配支架。  
    标记安装孔位：使用工智机的安装孔位模板或测量设备背部孔位，在安装面上标记钻孔位置。  
    钻孔并安装膨胀螺丝（如需）：若安装在混凝土或砖墙上，建议使用膨胀螺丝，以保证长期稳定性。

**固定工智机**

- 安装支架：使用螺丝将壁挂支架牢固地固定在墙面或设备上，并确保安装牢固无松动。  
    固定工智机：将工智机与支架对齐，并使用螺丝或快拆结构进行固定。

**连接线缆与检查**

- 连接电源线、网络线、信号线等，并确保走线合理，避免拉扯和弯折过度。  
    若有必要，可使用线槽或扎带整理线缆，防止线缆松散影响设备运行。