###  SIZE A主回路接线端子定义

| **端子分类** | **连接器** | **端子序号** | **端子标号** | **端子功能** | **说明** |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源输入 | ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/U1Iq5uUI/67eca560915bf.png) | 1 | L1C | 控制电源输入 | 单相 AC200V～240V，-10～+10%，50/60Hz |
| 2 | L2C |
| 3 | L1 | 主电源输入 | 单相/三相 AC200V～240V，-10～+10%，50/60Hz |
| 4 | L2 |
| 5 | L3 |
| 电机动力 | ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/U1Iq5uUI/67eca567069eb.png) | 1 | P | 再生功能和直流母线端子 | 再生功能应用时，使用P、B端子。 |
| 2 | B | 共直流母线应用时，使用P（DC+）、N（DC-）端子。 |
| 3 | N |
| 4 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相。 |
| 5 | V |
| 6 | W |

---

### SIZE B主回路接线端子定义

| **端子分类** | **连接器** | **端子序号** | **端子标号** | **端子功能** | **说明** |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源输入 | ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/U1Iq5uUI/67eca5a4439bf.png) | 1 | L1C | 控制电源输入 | 单相 AC200V～240V，-10～+10%，50/60Hz |
| 2 | L2C |
| 3 | L1 | 主电源输入 | 单相/三相 AC200V～240V，-10～+10%，50/60Hz |
| 4 | L2 |
| 5 | L3 |
| 电机动力 | ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/U1Iq5uUI/67eca5aee2a53.png) | 1 | P | 再生功能和直流母线端子 | 再生功能应用时，使用P、RB、B端子。 |
| 2 | RB |
| 3 | B | 共直流母线应用时，使用P（DC+）、N（DC-）端子。 |
| 4 | N |
| 5 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相。 |
| 6 | V |
| 7 | W |

---

### SIZE C主回路接线端子定义

| **端子分类** | **连接器** | **端子序号** | **端子标号** | **端子功能** | **说明** |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源输入 | ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/U1Iq5uUI/67eca60aa2d4b.png) | 1 | L1C | 控制电源输入 | 220V机型：单相200V~240VAC，-10～+10%，50/60Hz380V机型：单相 380V~440VAC，-10～+10%，50/60Hz |
| 2 | L2C |
| 3 | L1/R | 主电源输入 | 220V机型：单相/三相 200V~240VAC，-10～+10%，50/60Hz380V机型：三相 380V~440VAC，-10～+10%，50/60Hz |
| 4 | L2/S |
| 5 | L3/T |
| 6 | P | 再生功能和直流母线端子 | 再生功能应用时，使用P、RB、B端子。 |
| 7 | RB |
| 8 | B | 共直流母线应用时，使用P（DC+）、N（DC-）端子。 |
| 9 | N |
| 电机动力 | ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/U1Iq5uUI/67eca61154b4e.png) | 1 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相及接地PE端子。 |
| 2 | V |
| 3 | W |
| 4 | PE |

---

### SIZE D主回路接线端子定义

| **连接器** | **端子序号** | **端子标号** | **端子功能** | **说明** |
|---|---|---|---|---|
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/U1Iq5uUI/67eca680c1a37.png) | 1 | L1C | 控制电源输入 | 单相 380V~440VAC，-10～+10%，50/60Hz |
| 2 | L2C |
| 3 | R | 主电源输入 | 三相 380V~440VAC，-10～+10%，50/60Hz |
| 4 | S |
| 5 | T |
| 6 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相。 |
| 7 | V |
| 8 | W |
| 9 | N2 | 再生功能、共直流母线端子、外接电抗 | 再生功能应用时，使用P、RB、B端子。 |
| 10 | N1 | 共母线应用时，使用P（DC+）、N2（DC-）端子。 |
| 11 | P |
| 12 | RB | N1、N2默认短接，需要抑制电源高次谐波时，拆除短接线，在N1、N2之间外接直流电抗。 |
| 13 | B |