### CoE-在线参数说明

离线状态在通用参数中勾选专家设置，勾选完成后在线，可通过COE在线参数中修改模块参数。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/yLoswFZ8/68e70e10a6c94.png)

| **对象字典** | **子索引** | **名称** | **含义** |
|---|---|---|---|
| 0x2000 | 0x01 | AI Type | AI量程配置：  0：±10V（默认）  1：0-10V  2：-10-0V  3：0-20mA  4：4-20mA |
| 0x02 | Filter | 滤波配置：  0：None  1：FIR Notch 50Hz  2：FIR Notch 60Hz  3：FIR LP 100Hz  4：FIR LP 1000Hz  5：FIR LP 3000Hz |

---

### PDO参数

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/yLoswFZ8/68e70ea2e3452.png)

| **地址索引** | **说明** | **数据类型** | **含义** | **备注** |
|---|---|---|---|---|
| AI Status（CH1~CH4） | No of Samples | USINT | 当前采样个数 | 超采样率1、2、4、5、8、10、16、20、25、32、40、50、64可配置  默认4通道1采样率 |
| bit0：保留 | BOOL | 保留 |
| bit1：Underrange | BOOL | 超下限 |
| bit2：Overrange | BOOL | 超上限 |
| bit3-bit7：保留 | BOOL | 保留 |
| AI Samples（CH1~CH4） | CHx Samples\_ARRAY\[0\]..Samples\_ARRAY\[31\] | DINT | AI 采样值0 |
| AI Timestamp | StartTimeNextLatch\_\_Low | DINT | 本地时间戳低4字节 |  |
| StartTimeNextLatch\_\_Hi | DINT | 本地时间戳高4字节 |  |

---

### DC/分布式时钟参数

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/yLoswFZ8/68e7110335845.png)

| **参数** | **说明** |
|---|---|
| Operation Mode： | 1/2/4 CH,-Oversampling （1、2、4、5、8、10、16、20、25、32、40、50、64）DC-Synchr |
| 1/2/4 CH,-Oversampling （1、2、4、5、8、10、16、20、25、32、40、50、64）SM-Synchr |