### 概览

SRT1016 为 16 通道通用型数字量输入模块，其还具备滤波参数配置，模块配置状态监控、通讯状态监控等功能，共占输入 2word 和输出 1word，模块需配合 SRT 系列耦合器使用，IO 模块无法单独使用；本文描述的模块功能均在 SRT1016 模块与耦合器正常通讯的前提下实现（1word=2byte）。

SRT1032 为 32 通道通用型数字量输入模块，其还具备滤波参数配置，模块配置状态监控、通讯状态监控等功能，共占输入 3word 和输出 1word，模块需配合 SRT 系列耦合器使用，IO 模块无法单独使用；本文描述的模块功能均在 SRT1032 模块与耦合器正常通讯的前提下实现（1word=2byte）。

模块参数配置时注意：在 plc 初始化程序中先设置模块参数，再将耦合器的参数配置位使能，参数配置才可生效；二次修改模块参数配置需要模块断电重启一次才可生效。