### 技术参数指引

| 型号 | SRE6004 |
|---|---|
| 技术规格 |
| 总线5VDC耗电流 | 170mA |
| 接口 | 4个RS422/RS232/RS485接口 |
| 串口支持协议 | Modbus-RTU主站、从站，自由口协议 |
| 数据传输速率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps |
| 校验位 | 无校验、奇校验、偶校验 |
| 停止位 | 1、2 |
| 数据位 | 7、8 |
| 总线5V DC耗电流 | &lt;70mA |
| 分布式时钟 | 不支持 |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 工作环境温度 | 工作环境温度：-20～55℃，相对湿度：5%～90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 30×100×80（mm） |