### 概览

SRC3603 电能测试模块是工业电力监测领域的高精度测量设备，适用于复杂电力系统的参数计量与分析场景。​

接口参数采用 S-Link 总线协议，过程数据量下行 60 Bytes、上行 90 Bytes，可实现大容量数据高效双向传输，满足多维度实时监测需求。​

技术参数上，支持直接测量 120V 电压与 5A 电流，也可通过互感器扩展量程（电压 PT×120V、电流 CT×5A）。电压输入阻抗典型值 330kΩ，电流输入阻抗 30mΩ，适配多样测量环境。24 bit 分辨率与≤8ksps 采样速率保障数据精准性，正弦电压、电流满量程精度达 0.2%，功率计算值 0.5%，频率测量精度 ±0.003Hz（频率范围 45Hz~65Hz）。​

模块典型电流消耗 115mA，工作温度 - 10℃~+60℃，存储温度 - 20℃~+75℃，耐受 95% 无冷凝湿度，重量 75g，兼具强环境适应性与轻量化设计，为工业电力监测提供可靠支持。