### 网口默认分配说明

该系列网口可通过配置软件进行 Linux 和 Windows 分配和环网设置。

| **网口** | **功能** |
|---|---|
| **SP5040-3331** | **SP5040-4331** |
| LAN1 | 调试网口，默认 IP:192.168.1.200 | 调试网口，默认 IP:192.168.1.200 |
| LAN2 | Ethercat 主站网口 | Windows 网口 |
| LAN3 | Windows 网口 | Ethercat 主站网口 |
| LAN4 | Windows 网口 | Windows 网口 |
| LAN5 | Windows 网口 | Windows 网口 |
| LAN6 | Windows 网口 | Windows 网口 |
| LAN7 | Windows 网口 | Windows 网口 |