### 概览

SRC1116 数字量输入模块是工业自动化系统中可靠的信号采集组件，专为接收外部设备的开关量信号设计，广泛适配各类工业控制场景。

​

模块额定电压为 24 VDC（18V~30V），宽电压范围可适应不同工业电源环境。具备 16 路信号输入通道，满足多设备信号并行采集需求，采用 PNP 信号类型，“0” 信号电压范围 - 3~+3 V、“1” 信号电压 15~30 V，兼容主流工业设备信号标准。

​

输入滤波时间默认 3 ms，且可在 0~20 ms 范围调节，能有效抑制现场电磁干扰，保障信号采集稳定性。每通道输入电流仅 4 mA，能耗低。采用光耦隔离设计，隔离耐压达 500 VAC，显著提升抗干扰能力与系统安全性。配备绿色 LED 通道指示灯，可直观监控各通道信号状态，便于现场调试与故障排查，满足工业现场高效运维需求。​