### 概览

SRC3601电能测试模块是工业领域中精准监测电能参数的专业设备，适用于电力系统及工业设备的电能计量与分析场景。

​

接口参数方面，模块采用 S-Link 总线协议，过程数据量下行 20 Bytes、上行 30 Bytes，确保高效的双向数据传输，满足实时监测需求。

​

技术参数上，可直接测量电压、电流，计算有功 / 无功 / 视在功率、功率因素及频率等关键参数。测量范围覆盖 Max 690VAC 电压与 5A 持续工作电流，电压输入阻抗典型值 990kΩ、电流输入阻抗 30mΩ，适配多样电力环境。24 bit 高分辨率与≤8ksps 采样速率，保障数据采集的精准性与快速响应。

​

测量精度表现优异，电压、电流满量程精度达 0.2%，功率计算值 0.5%，频率测量精度 ±0.003Hz，频率范围 45Hz~65Hz。典型电流消耗 115mA，适配工业现场供电条件，结合宽温工作设计，为电力参数监测提供可靠支持。