### 模块描述

#### 模块地址表

| 输入输出信号所占 word 大小 | 以 word 为单位划分 |
|---|---|
| 输出（CPU 模块→SRT4024 模块）（6word） | 0~1 | 2~5 |
| 控制字 | 数据字 |
| 输入（CPU 模块←SRT4024 模块）（1word） | 0 |
| 状态字 |

####  控制字详细说明

|  | Bit15-bit12 | bit11 | bit10-bit8 | bit7-bit4 | bit3 | bit2-bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Word0 | 保留 | CH1 使能 | CH1 输出量程设置 | 保留 | CH0 使能\[2\] | CH0 输出量程设置\[1\] |
| Word1 | 保留 | CH3 使能 | CH3 输出量程设置 | 保留 | CH2 使能 | CH2 输出量程设置 |

\[1\]：SRT4024 支持 6 种输出量程设置，参数配置值高低位说明：左边为高位，右边为低位。（例 001： 最左边第一个‘0’为最高位 Bit2，最右边的‘1’则为最低位 Bit0，\[2\] 同理）

① 000：0~10V（默认）；  
② 001：0~5V；  
③ 010：1~5V；  
④ 011：-10~10V；  
⑤ 100：0~20mA；  
⑥ 101：4~20mA 。

SRT4024 支持通道使能功能：

① 0：通道开启（默认）；  
② 1：通道关闭。

#### 数据字详细说明

|  | Bit15-Bit0 |
|---|---|
| Word2 | 0 通道数据输出值\[3\] |
| Word3 | 1 通道数据输出值 |
| Word4 | 2 通道数据输出值 |
| Word5 | 3 通道数据输出值 |

根据不同量程，写入 SRT4024 的输出值规则如下：

① 0~10V：0x0000 为 0V，0xFFFF 为 10V；  
② 0~5V：0x0000 为 0V，0xFFFF 为 5V；  
③ 1~5V：0x3333 为 1V，0xFFFF 为 5V（若写入 0x0000~0x3333，则输出 1V）；  
④ -10~10V：0x0000 为-10V，0x8000 为 0V，0xFFFF 为 10V；  
⑤ 0~20mA：0x0000 为 0mA，0xFFFF 为 20mA；  
⑥ 4~20mA：0x3333 为 4mA，0xFFFF 为 20mA（若写入 0x0000~0x3333，则输出 4mA）。

通讯状态位：

0：通讯状态正常；1：通讯状态故障。\[5\]参数配置位：  
0：未配置参数；1：配置参数有效。\[6\]电流输出状态位：  
0：电流输出正常；1：电流输出开路。\[7\]电压输出状态位：  
0：电压输出正常；1：电压输出短路。