### 电机使用环境条件

| **项目** | **描述** |
|---|---|
| 使用环境温度 | 0 ~ +40 ℃ |
| 使用环境湿度 | 90%RH以下(不结露) |
| 储存温度 | -20~70℃(不冻结) |
| 储存湿度 | 90%RH以下(不结露) |
| 振动 | 仅电机 | 旋转时49 m/s2以下、停止时24.5 m/s2以下 |
| 冲击 | 仅电机 | 98 m/s2以下 |
| 防护等级 | 连接器型电机 | IP67(使用了指定的电缆的情况下，但输出轴旋转部、电机连接器、编码器连接器的连接引脚部除外) |
| 导线型电机 | IP65( 输出轴旋转部、电机连接器、编码器连接器的连接引脚部除外 ) |
| 海拔 | 最高海拔到5000m，1000m及以下使用无需降额，1000m以上每升高100m，降额1%，海拔超过2000m请联系厂家。 |

---

### 电机安装方法

可以垂直或水平安装电机，但须遵守以下要求。

| **安装方式** | **注意点** |
|---|---|
| 水平安装 | 将电缆出口朝下，以免油、水渗入电机内部。 |
| 垂直安装 | 附有减速机的电机轴向安装时，请使用有油封的电机，以免减速机油渗入电机内部。 |