### SRT1016尺寸及接线说明

SRT1016 接线方式：

SRT1016 为 16 通道通用型数字量输入模块，COM1 为 I 0.0~I 0.7 此 8 个输入点对应通道的公共端；COM2 为 I 0.8~I 0.F 此 8 个输入点对应通道的公共端。两组 COM 根据外部输入信号类型独立接线，当外部输入信号类型为 PNP 型时，COM 接 24V 的 0V，当外部输入信号类型为 NPN 型时，COM 接 24V，每组 COM 提供两个接线端子，模块内部已经联通，方便用户并线使用。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/bBsSOYp2/688742d5cf6e3)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/bBsSOYp2/688742d5e52bb)

SRT1016 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/bBsSOYp2/688742d5ead37) ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/bBsSOYp2/688742d5cc353)

SRT1016 模块接线图（端子丝印标识不同批次存在上图所示两个版本，不影响使用）

SRT1016 模块接线表

| **输入点** | **端子丝印标识（版本 A）** | **端子丝印标识（版本 B）** | **说明** |
|---|---|---|---|
| I 0.0 | 1 | 0 | 输入通道 0 |
| I 0.1 | 2 | 1 | 输入通道 1 |
| I 0.2 | 3 | 2 | 输入通道 2 |
| I 0.3 | 4 | 3 | 输入通道 3 |
| I 0.4 | 1 | 4 | 输入通道 4 |
| I 0.5 | 2 | 5 | 输入通道 5 |
| I 0.6 | 3 | 6 | 输入通道 6 |
| I 0.7 | 4 | 7 | 输入通道 7 |
| COM1 | 5&amp;6 | C1 | 输入通道 0-7 公共端 |
| I 0.8 | 1 | 8 | 输入通道 8 |
| I 0.9 | 2 | 9 | 输入通道 9 |
| I 0.A | 3 | 10 | 输入通道 10 |
| I 0.B | 4 | 11 | 输入通道 11 |
| I 0.C | 1 | 12 | 输入通道 12 |
| I 0.D | 2 | 13 | 输入通道 13 |
| I 0.E | 3 | 14 | 输入通道 14 |
| I 0.F | 4 | 15 | 输入通道 15 |
| COM2 | 5&amp;6 | C2 | 输入通道 8-15 公共端 |