### 技术参数指引

| **数字量输入** |
|---|
| **产品型号** | **SRR1008** |
| 总线输入电源额定电压 | 5VDC（4.5V~5.5V） |
| 总线输入电源额定电流 | ≤50mA |
| 输入额定电压 | 24VDC（20.4V~28.8V） |
| 输入电流典型值 | 5mA/ch（24VDC） |
| 输入信号点数 | 8 |
| 输入信号类型 | NPN/PNP兼容 |
| 输入信号形式 | 电压直接输入形式漏型输入（Sink）：NPN开集极输入形式源型输入（Source）：PNP开集极输入形式 |
| OFF电压/OFF电流 | -3V~+5V/0.9mA以下 |
| ON电压/ON电流 | 11V~30V/2.1mA以上 |
| 反应时间 | &lt;50us |
| 输入滤波 | 无滤波、0.1ms、0.2ms、0.5ms、1ms、2ms、3ms（出厂设置）、4ms...18ms、19ms、20ms |
| 最大输入频率 | 150Hz（滤波时间：3ms） |
| 输入阻抗 | 5.4KΩ |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500VAC |
| 额定电流消耗 | 50mA |
| 功耗 | 0.25W |
| 数字输入类型 | Type1/Type3 |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |