### 概览

SRE2132 拥有 32 通道数字量输出，采用晶体管 NPN 型，额定 0VDC (±3V)/0.5A，且单个模块总计不超过 10A。32 个通道的设计使其在需要大量数字量输出控制的场景中表现出色，可同时控制众多的小型设备，如流水线上的多个分拣气缸、包装机的多个封口装置等。每个通道 0.5A 的输出电流搭配总电流不超过 10A 的限制，在保障设备正常运行的同时，也对模块起到了有效的保护作用，避免因过流而损坏。在大型食品加工厂的分拣环节，需要对不同规格的食品进行分类输送，32 通道的输出能力可满足数十个分拣闸门的控制需求，快速、准确地将食品导向不同的输送线路，大大提升了分拣效率。