### 概览

SRT系列I/O模块是中科时代推出的高性能插片式远程I/O解决方案，专为工业自动化场景设计。该系列模块采用模块化架构，支持灵活扩展，具有高实时性、强兼容性和易维护性等特点。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/6ZzbQVwo/traffic/68b7cb0a60ae2.png)

###  

###  

---

### 产品型号

SRT系列模块为Smart -Bus总线模块,适用于通用工业实时控制场景。具有类型丰富、即插即用、高实时快响应、安装方便,可有效降低使用成本等特点。

| **产品型号** | **产品描述** | **规格** |
|---|---|---|
| SRT0012 | 扩展电源模块 |  |
| SRT0508 | 辅助电源模块 | 4通道5V电压输出，负载能力最大800mA。 |
| SRT8200 | EtherCAT耦合器模块 | EtherCAT总线、2个RI45口,最多可扩展32个模块,24VDC供电。 |
| SRT8210 | Profinet耦合器模块 | Profinet总线、2个RI45口,最多可扩展32个模块,24VDC供电。 |
| SRT8300 | CCLinkIEF B耦合器模块 | CCLinkIEF B总线、2个RI45口,最多可扩展32个模块,24VDC供电。 |
| SRT8230 | Ethernet/IP耦合器模块 | Ethernet/IP总线、2个RI45口,最多可扩展32个模块,24VDC供电。 |
| SRT8240 | Modbus/TCP耦合器模块 | Modbus/TCP总线、2个RI45口,最多可扩展32个模块,24VDC供电。 |
| SRT8040 | CANopen耦合器模块 | CANopen总线、2个RI45口,最多可扩展32个模块,24VDC供电。 |
| SRT1016 | 16通道通用型数字量输入模块 | 16通道数字量输入,输入NPN/PNP兼容,24VDC |
| SRT1032 | 32通道通用型数字量输入模块 | 32通道数字量输入,输入NPN/PNP兼容,24VDC |
| SRT2008 | 8通道固态继电器输出模块 | 8通道固态继电器输出，输出额定电压24VDC(±20%),输出额定单通道 40VDC 或40VAC 峰值(2A) |
| SRT2028 | 8通道SSR可控硅输出模块 | 8通道SSR可控硅输出，输出额定电压220VAC,输出额定电流单通道220VAC(1A) |
| SRT2116 | 16通道PNP型数字量输出模块 | 16通道数字量输出,晶体管PNP型,额定24VDC/0.5A |
| SRT2132 | 32通道PNP型数字量输出模块 | 32通道数字量输出,晶体管PNP型,额定24VDC/0.5A |
| SRT2216 | 16通道NPN型数字量输出模块 | 16通道数字量输出,晶体管NPN型,额定24VDC(+3V)/0.5A |
| SRT2232 | 32通道NPN型数字量输出模块 | 32通道数字量输出,晶体管NPN型,额定24VDC(+3V)/0.5A |
| SRT3028 | 8通道通用型模拟量输入模块 | 16位精度,8通道电压/电流输入 |
| SRT3124 | 4通道电压型模拟量输入模块 | 16位精度,4通道0-10V电压输入 |
| SRT3128 | 8通道电压型模拟量输入模块 | 16位精度,8通道0-10V电压输入 |
| SRT3182 | 2通道高速模拟量采样模块 | 16位精度,2通道0-10V电压输入，最高采样速率200ksps |
| SRT3224 | 4通道电压型模拟量输入模块 | 16位精度,4通道±10V电压输入 |
| SRT3228 | 8通道电压型模拟量输入模块 | 16位精度,8通道±10V电压输入 |
| SRT3324 | 4通道电流型模拟量输入模块 | 16位精度,4通道0-20mA电流输入 |
| SRT3328 | 8通道电流型模拟量输入模块 | 16位精度,8通道0-20mA电流输入 |
| SRT3804 | 4通道热电阻输入模块 | 12位精度,4通道热电阻输入模块 |
| SRT3906 | 6通道热电偶输入模块 | 12位精度,6通道热电偶输入模块 |
| SRT4024 | 4通道通用型模拟量输出模块 | 16位精度,4通道电压/电流输出 |
| SRT5032 | 2通道高速计数模块 | 2通道差分型1MHz，支持AB正交(ABZ)、方向脉冲(Pul+Dir)、双脉冲(CW/CCW)、支持Z相清零功能。支持比较输出。支持探针锁存。 |
| SRT6002 | 2通道485通讯模块 | 2个RS485接口,支持Modbus RTU,波特率最快115.2Kbps。 |
| SRT6012 | 2通道232通讯模块 | 2个RS485接口,支持Modbus RTU,波特率最快115.2Kbps。 |
| SRT6022 | 2通道422通讯模块 | 2个RS485接口,支持Modbus RTU,波特率最快115.2Kbps。 |