### 注意

请勿用过大力矩紧固机器，避免损坏端子及机器；  
安装前，请确保产品处于断电状态

---

### 安装环境要求

嵌入式工智机不建议安装在以下环境：

- 环境温度超出了-40℃～+80℃的范围的场所（SX58xx为-20℃）；
- 环境湿度超出了10%RH～95%RH 的范围的场所；
- 有腐蚀性气体、可燃性气体的场所；
- 灰尘、铁粉等导电性的粉末、油雾、盐分、有机溶剂较多的场所；
- 发生强电场、强磁场的场所；
- 会使机体产生直接振动及遭受传导冲击的场所。
- 将嵌入式工智机水平安装在DIN导轨上的控制柜内，以确保最佳的散热效果。

控制柜内的安装空间要求：

- 上/下/前面最小间隙：35/35/60mm
- 左/右侧最小间隙：25/25mm