### 驱动器安装场所

- 请安装在无日晒雨淋的电控柜内
- 请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性环境使用本产品
- 请勿在有易燃性气体环境或可燃物附近使用本产品
- 请勿安装在高温、潮湿、有灰尘、有金属粉尘的环境中
- 无振动场所
- 安装场所污染等级：PD2

---

### 环境条件

| **项目** | **描述** |
|---|---|
| 使用环境温度 | 0 ~ +40 ℃ |
| 使用环境湿度 | 90%RH以下(不结露) |
| 储存温度 | -20~70℃(不冻结) |
| 储存湿度 | 90%RH以下(不结露) |
| 振动 | 4.9m/s2以下 |
| 冲击 | 19.6m/s2以下 |
| 防护等级 | IP20 备注：除端子（IP00)外 |
| 海拔 | 最高海拔到5000m，1000m及以下使用无需降额，1000m以上每升高100m，降额1%，海拔超过2000m请联系厂家。 |